ВНИМАНИЕ!!!

1. Значение количества узлов CAN устанавливайте в 0.
2. Соответствие клемм сервисной программы и фактических выходов для версий до 2.24 и с 2.25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клеммыв сервисной программе | Номера клемм до версии 2.24 включительно | Номера клемм начиная с версии 2.25 |
| PRS | КВВ  | PRS | КВВ |
| XT1-1,2 | XT1-9,10 | XT32-7,8 | XT1-1,2 | XT32-15,16 |
| XT1-3,4 | XT1-7,8 | XT32-9,10 | XT1-3,4 | XT32-13,14 |
| XT1-5,6 | XT1-5,6 | XT32-11,12 | XT1-5,6 | XT32-11,12 |
| XT1-7,8 | XT1-3,4 | XT32-13,14 | XT1-7,8 | XT32-9,10 |
| XT1-9,10 | XT1-1,2 | XT32-15,16 | XT1-9,10 | XT32-7,8 |
| XT2-1,2 | XT2-9,10 | XT33-13,14 | XT2-1,2 | XT32-5,6 |
| XT2-3,4 | XT2-7,8 | XT33-15,16 | XT2-3,4 | XT32-3,4 |
| XT2-5,6 | XT2-5,6 | XT32-1,2 | XT2-5,6 | XT32-1,2 |
| XT2-7,8 | XT2-3,4 | XT32-3,4 | XT2-7,8 | XT33-15,16 |
| XT2-9,10 | XT2-1,2 | XT32-5,6 | XT2-9,10 | XT33-13,14 |